VOCI DI CAPITOLATO

Pannello modello Isolpack Ecoline Fiberstar [……] mm

Pannelli ISOLPACK ECOLINE WALL modello Fiberstar con fissaggio a scomparsa classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciati di colore bianco grigio esterno e bianco grigio interno, passo utile 1000mm, conformi alle raccomandazioni AIPPEG, profilo esterno microdogato protetto da pellicola pelabile; profilo interno microgrecato; coibente formato da fibre minerali ad alta densità disposte perpendicolarmente al piano delle lamiere dello spessore di [……] mm.